


1. 双击 msys.bat 出来如下界面:




1. 打入 CD N256\_OPEN ,路径切换到N256\_OPEN 文件夹下




1. 再输入编译命令./ make\_n256\_rfquar.sh 进行全编译。如果只是remake ，就输入./ make\_n256\_rfquar.sh r




1. 编译完成会在根目录下生成out文件夹, 要生成NBIOTv1.4.0\out\mt2625\_evb\nbiot\_m2m\_demo\nbiot\_m2m\_demo.bin 才算成功。’
2. 接着准备好开发板，下载用的是UART0,如下图红圈标出的地方：



1. 然后打开IoT Flash Tool , 先点击open到releasebin文件夹中将flash\_download.cfg打开，再单击start按钮



1. 如果中途下载失败，记得setting中要设置成如下图：



1. 注意：下载是先断电---》再上电----》再拨开机按键，开机按键on 、off 如下图

